                          GMT100 Механично реле за време
Ръководство за потребителя
Важни бележки
• Преди окабеляване проверете захранването и правилните връзки на клемите/товара. Неправилното окабеляване може да доведе до стопяване на вътрешните контакти.
• Цифеверблатът никога не трябва да се върти назад. Винаги го завъртайте само в посоката, посочена от стрелката.
• За товари на двигателя над 750 W (110 V) или 1500 W (220 V) използвайте електромагнитен контактор.
• Монтажът трябва да се извърши от квалифициран персонал.
• Не инсталирайте устройството в близост до индуктивни товари.
• Преди да включите устройството, проверете дали захранващото напрежение съответства на номиналното напрежение на таймера.
• Ако вътрешната резервна батерия се е разредила напълно по време на съхранение, резервът на мощност ще бъде намален. След свързване на захранването, изчакайте приблизително 10 минути, преди да настроите текущото време.
• Вътрешната батерия достига пълен резервен капацитет след приблизително 3 дни.
__________________________________________

1. Настройка на времето за работа
• Настройте регулиращите щифтове от лявата или дясната страна на циферблата според желаните периоди на работа.
• Преместете щифт надясно, за да включите изхода в този момент.
• Натиснете щифта докрай надясно, докато чуете щракване.
• Оставете или преместете щифта наляво, за да изключите изхода.
_____________________________________
2. Настройка на текущото време
Завъртете диска, докато текущото време се подравни с индексната маркировка.
_____________________________________
3. Настройки на ръчния превключвател
АВТОМАТИЧНО
Изходът се включва и изключва според програмирания график.
Ръчно ВКЛ.
Изходът остава постоянно ВКЛ., независимо от програмирания график (Непрекъснато ВКЛ.). Този режим е предназначен за тестване.
Ръчно ИЗКЛ.
Изходът остава постоянно ИЗКЛ., независимо от програмирания график (Непрекъснато ИЗКЛ.).
След тестване, върнете превключвателя в положение АВТОМАТИЧНО.
______________________________________
Инструкции за безопасност
• Изключете всички захранвания, преди да работите с таймера.
• Не сваляйте и не променяйте предния панел, докато устройството е свързано към електрическата мрежа.
• Не използвайте запалими или корозивни почистващи препарати.
• Проверете всички електрически връзки, преди да работите с устройството.
• Инсталирайте таймера вътре в електрическо разпределително табло.
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